Эксперимент Кармана с вязкоэластической жидкостью в микроканале при малых числах Рейнольдса.

Добавление даже малого количества полимеров с высокой степенью полимеризации существенно меняет реологические свойства жидкости. Из-за растяжения полимеров градиентом скорости в потоке возникает упругое поле напряжений в жидкости. Поэтому разбавленные растворы полимеров относятся к вязкоупругим жидкостям 
 	При малых числах Рейнольдса упругость может стать существеннее сил инерции. Безразмерный параметр, характеризующий упругие свойства полимера, выражается как произведение наибольшего времени релаксации и характерного градиента скорости, и называется числом Вайсенберга. 
В работе измерялась разница давления Δ𝑃 между двумя точками в канале (на расстоянии 𝐿) и средний массовый поток жидкости через канал с вертикально ориентированным цилиндрическим препятствием. Схема канала (вид сверху и вид сбоку) приведена на схеме ниже. Стрелкой показано направление потока жидкости. 
При числе Вайсенберга выше критического, значение сопротивления потока жидкости в канале превышает ламинарное значение и, одновременно с этим, наблюдался рост флуктуаций разности давления между двумя точками в канале с большим препятствием. 
Полученные результаты показывают область параметров, в которой упругие эффекты существеннее сил инерции. Переход полимеров в существенно растянутое состояние вызывает рост флуктуаций давления. 
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